|  |
| --- |
| Выполнение капитального ремонта за 2012 год (по Федеральной программе) |
|  |  |  |  |  |
| Адрес | Вид работ | Ед. | факт | Подрядная организация, выполнявшая капитальный ремонт |
|  |  | изм. |
|  |  |  |
| Паново 6 | Капитальный ремонт: замена рулонной кровли | м2 | 2161 | ЗАО Полимерстройзащита |
| устройство цементной стяжки | м2 | 2160 |  |
| огрунтовка основания кровли | м2 | 2232 |  |
| смена карнизных свесов | п.м | 502 |  |
| смена обделок | п.м | 211 |  |
| установка колпаков на вент шахтах | шт | 27 |  |
| установка дверей выхода на кровлю | шт | 3 |  |
| Паново 6 | энергетическое обследование ж.д. | Ед. | 1 | ООО «КРИЦЭ» |
| Паново 20  | Капитальный ремонт: замена рулонной кровли | м2 | 1850 | ЗАО Полимерстройзащита |
| устройство цементной стяжки | м2 | 1970 |  |
| смена разжелобков | п.м | 3 |  |
| смена обделок | п.м | 758 |  |
| установка колпаков на вент шахтах | шт | 32 |  |
| смена патрубков канализ стояков | шт | 30 |  |
| Паново 20 | энергетическое обследование ж.д. | Ед. | 1 | ООО «КРИЦЭ» |
| Крупской 23 | энергетическое обследование ж.д. | Ед. | 1 | ООО «КРИЦЭ» |
| Крупской 23 | Капитальный ремонт: замена шиферной кровли на металлопрофиль | м2 | 643 | ООО РемСтройМонтаж |
| смена обрешетки | м2 | 136 |  |
| смена стропильных ног | п.м | 84 |  |
| укрепление стропильных ног | п.м | 20 |  |
| разборка кровли из шифера | м2 | 643 |  |
| демонтаж антенн | шт | 7 |  |
| утепление покрытия | м2 | 457,3 |  |
| устройство пароизоляции | м2 | 457,3 |  |
| ремонт кирпичной кладки дымовых труб | м2 | 0,18 |  |
| ремонт штукатурки дымоых труб | м2 | 0,18 |  |
| огрунтовка и шпатлевка фасадов | м2 | 0,45 |  |
| окраска труб | м2 | 0,45 |  |
| ремонт слуховых окон | шт | 2 |  |
| окраска слуховых окон | м2 | 4,22 |  |
| обшивка слуховых окон оцинк железом | м2 | 5 |  |
| огнебиозащита деревянных конструкций | м2 | 900,2 |  |
| смена колпаков на дымовых и вент трубах | шт | 10 |  |
| установка инвентарных лесов | м2 | 81,88 |  |
| разборка и устройство карнизов | м2 | 10 |  |
| окраска карнизов | м2 | 10 |  |
| демонтаж и устройство входного козырька (каркас из профтрубы, кровля профлист) с окраской | м2 | 3,45 |  |
| Березовый пр 8 | Капитальный ремонт: замена рулонной кровли | м2 | 1303 | ЗАО Полимерстройзащита |
| устройство цементной стяжки | м2 | 1300 |  |
| ремонт кирпичной кладки вытяжных труб | м2 | 4 |  |
| смена патрубков канализ стояков | шт | 15 |  |
| смена обделок | п.м | 395 |  |
| установка колпаков на вент шахтах | шт | 16 |  |
| установка дверей выхода на кровлю | шт | 2 |  |
| Березовый пр 8 | энергетическое обследование ж.д. | Ед. | 1 | ООО «КРИЦЭ» |
| Березовый пр 8 | Капитальный ремонт:замена розлива ГВС | п.м | 21,3+50,55+26,85+63,8 | ООО Терем |
| изоляция розлива ГВС Энергофлексом | п.м | 162,5 |  |
| Березовый пр 8 | Капитальный ремонт: установка бойлера Альфа Лаваль | шт | 1 | ООО Терем |
| установка насоса | шт | 1 |  |
| смена труб ГВС | п.м | 6,3 |  |
| установка счетчика ХВС | шт | 1 |  |
| установка манометра | шт | 6 |  |
| установка термометра | шт | 2 |  |
| окраска труб | м2 | 1,56 |  |
| изоляция труб  | п.м | 1 |  |
| прокладка электропровода | п.м | 80 |  |
| Ярославская 37 | энергетическое обследование ж.д. | Ед. | 1 | ООО «КРИЦЭ» |
| Ярославская 37 | Капитальный ремонт: смена розлива ХВС | п.м | 76+10,1+2,2+9,05+3,6 | КООРООИВ и ВК |
| установка манометра | шт | 1 |  |
| смена задвижек ХВС | шт | 2 |  |
| смена стояков ХВС | п.м | 60 |  |
| смена вентилей (материал жителей) | шт | 20 |  |
| капитальный ремонт: смена лежака канализации | п.м | 123,8 |  |
| Ярославская 37 | Капитальный ремонт: смена электросетей |  |  | ООО ПроектСтройЭнергия |
| смена автоматов | шт | 250 |  |
| смена выключателей | шт | 28 |  |
| смена счетчиков | шт | 50 |  |
| установка светильников | шт | 71 |  |
| установка шин | шт | 70 |  |
| смена электропроводки | п.м | 821,1 |  |
| устройство заземления | п.м | 80 |  |
| Ярославская 37 | Капитальный ремонт: замена рулонной кровли | м2 | 752,8 | ООО РемСтройМонтаж |
| устройство цементной стяжки | м2 | 752,8 |  |
| ремонт кирпичной кладки вытяжных труб | м2 | 14,89 |  |
| ремонт штукатурки дымоых труб | шт | 55,42 |  |
| устройство парапета из оцинк стали | п.м | 132,2 |  |
| установка колпаков на вент шахтах | шт | 5 |  |
| смена патрубков канализ стояков | шт | 1 |  |
| 1 Загородная 41 | Капитальный ремонт: смена розлива ХВС | п.м | 22,3+21,8+18,6+5,4 | КООРООИВ и ВК |
| смена задвижек ХВС (кран шаровой) | шт | 1 |  |
| изоляция труб Энергофлексом | п.м | 4 |  |
| 1 Загородная 41 | Капитальный ремонт: смена электросетей |  |  | КООРООИВ и ВК |
| установка щита вводного | шт | 1 |  |
| смена автоматов | шт | 40 |  |
| смена счетчиков | шт | 1 |  |
| установка светильников | шт | 12 |  |
| смена распредщитов | шт | 4 |  |
| смена электропроводки | п.м | 300,9 |  |
| смена выключателей | шт | 8 |  |
| устройство заземления | п.м | 40 |  |
| Ремонт стен после сант работ | м2 | 3,2 |  |
| 1 Загородная 41 | энергетическое обследование ж.д. | Ед. | 1 | ООО «КРИЦЭ» |
| 1 Загородная 41 | Капитальный ремонт: замена шиферной кровли на металлопрофиль | м2 | 610 | ООО РемСтройМонтаж |
| смена обрешетки | м2 | 110 |  |
| смена стропильных ног | п.м | 91 |  |
| смена обделок | п.м | 51,2 |  |
| разборка кровли из шифера | м2 | 610 |  |
| ремонт кирпичной кладки дымовых труб | м2 | 103,2 |  |
| ремонт штукатурки дымоых труб | м2 | 103,2 |  |
| окраска труб | м2 | 103,2 |  |
| ремонт слуховых окон | шт | 2 |  |
| обшивка слуховых окон оцинк железом | м2 | 14 |  |
| огнебиозащита деревянных конструкций | м2 | 610 |  |
| 1 Загородная 41 | Капитальный ремонт фасада | м2 |  | ООО РемСтройМонтаж |
| установка инвентарных лесов | м2 | 776,7 |  |
| ремонт кирпичной кладки фасада | м2 | 12 |  |
| ремонт штукатурки фасада | м2 | 262,1 |  |
| окраска фасада | м2 | 730 |  |
| окраска окон | м2 | 41,3 |  |
| смена обделок | п.м | 30 |  |
| установка металлических дверей | шт | 2 |  |
| установка пластиковых окон | шт | 1 |  |
| окраска карнизов | м2 | 27 |  |
| демонтаж и устройство входного козырька (каркас из профтрубы, кровля профлист) с окраской | м2 | 5,4 |  |
| ремонт отмостки | м2 | 101,1 |  |